CFR中国国际航空公司

标准飞行计划参考模板V0.0.1

无线电呼号：（如CCA3671）

航空器机型：（如B738）

空中飞行规则：（如IFR、VFR等）

预计航段：（如ZBAA-ZSPD-ZGGG）

第一航段（ZBAA-ZSPD）：

离港机场ICAO：（如ZBAA）

预计离场跑道及程序：（如ZBAA18L，ELK8ZD）

预计起飞时间：（如2015，需要注明所在地时区UTC+8）

计划航线：

（ZBAA SID ELKUR W40 YQG W142 DALIM A593 VMB W161 SASAN STAR ZSPD）

备降机场ICAO：（如ZSJN、ZSOF）

巡航高度（飞行高度层）：9500m（31100）

预定着陆机场ICAO：ZSPD

预计进场跑道及程序：（如ZSPD17L，SAS01A，PD201过渡）

预计着陆时间：（如2215，需要注明所在地时区UTC+8）

装载的燃油量：（如11250kgs，11.25t，约3.3h）

其他资料：（如：ZBAA、ZSPD、ZSJN、ZSOF机场图、中国大陆高空航路图、两个机场和航路气象信息、两个机场运行细则、备降返航计划、活动难度、航路途径的VOR导航台名称及导航频率等）

第二航段（ZSPD-ZGGG）：

离港机场ICAO：（如ZSPD）

预计离场跑道及程序：（如ZSPD17L，NXD11D）

预计起飞时间：（如2245，需要注明所在地时区UTC+8）

计划航线：（ZSPD SID NXD A599 PLT W19 MABAG W44 OLPAB STAR ZGGG）

备降机场ICAO：（如ZGSZ、VHHH）

巡航高度（飞行高度层）：9200m（30100）

预定着陆机场ICAO：ZGGG

预计进场跑道及程序：（如ZGGG01，OLPA1M.01,GG421过渡）

预计着陆时间：（如0045，需要注明所在地时区UTC+8）

装载的燃油量：（如11250kgs，11.25t，约3.3h）

其他资料：（如：ZSPD、ZGGG、ZGSZ、VHHH机场图、中国大陆高空航路图、两个机场和航路气象信息、两个机场运行细则、备降返航计划、活动难度、航路途径的VOR导航台名称及导航频率等）